{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["公开询价","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"公开询价","index":0,"n_rows":26,"n_cols":7,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,2,6],[15,0,15,6],[17,0,17,6],[21,0,21,5],[23,2,23,3],[24,2,24,3],[25,2,25,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["机电一体化高水平专业群建设  物品 报价表"]
["序号","物品名称","品牌型号","参数","单价（元）","数量","金额（元）"]
["一、数控机床配件"]
[1,"联轴器","R+W","18*20",null,2]
[2,"更换联轴器",{"$nulls":3},2]
[3,"维修伺服放大器",{"$nulls":3},1]
[4,"维修伺服电机",{"$nulls":3},1]
[5,"主轴风扇","法那克","A06B",null,1]
[6,"更换主轴风扇",{"$nulls":3},1]
[7,"LED工作灯","佛山照明","24V",null,2]
[8,"更换LED工作灯",{"$nulls":3},2]
[9,"手轮线","东测","5M",null,3]
[10,"更换手轮线",{"$nulls":3},3]
[11,"气管","亚德客","10MM",null,1]
[12,"更换气管",{"$nulls":3},1]
["二、人工智能竞赛实验箱"]
[13,"人工智能竞赛实验箱","百科RC-EP&ID-I","该实验箱套件包含核心控制、传感器、执行器、自动识别等单元模块，预装Linux系统，支持C/C++/Pyhton语言编程，可实现计算机视觉、机器学习、模式识别、深度学习等人工智能技术。使用设备套件能够完成边缘计算平台上的开发与部署，提高嵌入式系统中对数据边缘计算、处理及分析能力，增强数据中心的实时智能和深度学习能力，实现环境感知、人机交互、决策控制等功能的智能化，解决在零售、交通运输和自动化、制造业及农业等各行业实际问题。",null,1]
["三、学生成长与发展"]
[14,"音箱+两支无线话筒","LPTA魔方：3plusx音箱","功率：120W，额定电流：5000MAH，续航：8-10小时左右，电池：12节锂电池电池容量8000MAH，内录：支持有线/无线内录，净重：7.8kg                ",null,1]
[15,"相机内存卡 ","闪迪","内存：128g",null,2]
[16,"相机镜头","佳能原厂：18-150STM中长焦镜头","焦距：18-135mm",null,1]
["合计"]
[]
[null,"公司名称（盖公章）："]
[null,"联系人："]
[null,"联系电话："]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}